Статья 29.4. Градостроительного кодекса РФ

Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования

1. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представительным органом местного самоуправления.

2. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными [частями 3](consultantplus://offline/ref=ADDC444D150169B95CB084E1BB2B89C861B172C0BF08FA6D9B33D4680D19648A74328E7FD4EBF756N7z1N) и [4 статьи 29.2](consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52BCBD8FEC7B05AAC579F82F3E02E03B777330B2B941454E91O8zAN) настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

3. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных [частями 3](consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52BCBD8FEC7B05AAC579F82F3E02E03B777330B2B941454E91O8zBN) и [4 статьи 29.2](consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52BCBD8FEC7B05AAC579F82F3E02E03B777330B2B941454E91O8zAN) настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения, городского округа населения данных муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, поселения, городского округа могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных [частями 3](consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52BCBD8FEC7B05AAC579F82F3E02E03B777330B2B941454E91O8zBN) и [4 статьи 29.2](consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52BCBD8FEC7B05AAC579F82F3E02E03B777330B2B941454E91O8zAN) настоящего Кодекса.

5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

6. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

8. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений настоящего Кодекса.